CAIET DE SARCINI — Achiziție plăcuțe de înregistrare vehicule lente  | SR 13600:2025 + Ordinul MAI 181/2024
	APROBAT
PRIMAR,
Numele și prenumele: _________________________
Semnătura: _________________________
	Nr. dosar: _______________
Data: _______________




CAIET DE SARCINI
Achiziție plăcuțe de înregistrare cu fond retroreflectorizant
pentru vehicule care nu se supun înmatriculării

	I.  DATE AUTORITATE CONTRACTANTĂ



	Autoritatea contractantă:
	___Denumire instituție___

	Adresă:
	___Adresa completă___

	Telefon:
	___Nr. telefon___

	E-mail:
	___Adresă e-mail___

	Cod fiscal:
	___CIF___

	Responsabil achiziție:
	___Nume și prenume___



	II.  CONTEXT ȘI JUSTIFICARE



Adoptarea Ordinului MAI nr. 181/2024, intrat în vigoare la 15 noiembrie 2024, și a Standardului SR 13600:2025, în vigoare din 7 martie 2025, impun autorităților locale achiziționarea exclusivă de plăcuțe de înregistrare conforme cu noile specificații tehnice obligatorii. Prezentul caiet de sarcini definește cerințele minime pe care trebuie să le respecte orice ofertant.

	III.  PRODUSE SOLICITATE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE









Bifați tipurile de produse incluse în această achiziție:
	✓
	Produs
	Dimensiuni (mm)
	CPV
	Cantitate estimată (buc.)
	Interval numerotare
	Tip montaj

	[ ]
	Plăcuță Tip A
	520 × 112
	44423450-0
	_____
	de la ____ la ____
	[ ] Simplu    [ ] Dublu

	[ ]
	Plăcuță Tip B
	340 × 200
	44423450-0
	______
	de la ____ la ____
	[ ] Simplu    [ ] Dublu

	[ ]
	Plăcuță Tip C
	240 × 130
	44423450-0
	______
	de la ____ la ____
	[ ] Simplu    [ ] Dublu

	[ ]
	Certificate de înregistrare
	144 × 116
	22450000-9
	______
	—
	—

	[ ]
	Huse certificate (PVC)
	—
	—
	______
	—
	—

	[ ]
	Registru evidență vehicule
	—
	—
	______
	—
	—



	IV.  SPECIFICAȚII TEHNICE OBLIGATORII



Toate plăcuțele furnizate trebuie să respecte cumulativ următoarele cerințe, conform SR 13600:2025 și Ordinului MAI nr. 181/2024:
	Cerință tehnică
	Specificație obligatorie
	Ref. standard

	Suport
	Tablă de aluminiu, grosime 1 mm
	Art. 4.2.1

	Fond
	Material retroreflectorizant de culoare galbenă, aplicat uniform, fără defecte vizibile la 250 mm
	Art. 4.2.2

	Inscripționare
	Exclusiv prin ambutisare (embosare în relief) — NU imprimare plată
	Art. 4.3.1

	Imprimare
	Ribon/vopsea neagră, nereflectorizantă
	Art. 4.3.4

	Simbol autenticitate
	"Harta României cu RO" — gri-argintiu, incorporat în structura foliei, 
	Art. 4.1.4.1

	Simbol securitate
	"Dungi vălurite" (efect 3D) — incorporat în structura foliei, 
	Art. 4.1.4.2

	Durabilitate
	Minim 6 ani de la data fabricației
	Art. 7



Marcaj obligatoriu pe verso
Fiecare placă trebuie să poarte pe verso (art. 6.1 SR 13600:2025):
1. marca producătorului  +  referința SR 13600:2025  +  luna și anul de fabricație
1. 
	V.  STRUCTURA NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE



Conform Ordinului MAI nr. 181/2024 (Anexa 7), numărul de înregistrare are structura:
	Indicativ județ
	Cod numeric localitate
	Nr. ordine vehicul

	Ex.: BC, AB, MM...
	Din Anexa 7 a Ordinului 181/2024
Codul localității dvs.: ___cod numeric___
	5 cifre — număr unic de ordine



ATENȚIE: Denumirea localității NU mai apare pe plăcuță. Se utilizează exclusiv codul numeric din Anexa 7.

	VI.  DOCUMENTE SOLICITATE DE LA OFERTANT


Oferta va fi considerată admisibilă numai dacă include obligatoriu:
	Nr.
	Document obligatoriu
	Observații

	1.
	Raport de Testare emis de organism de certificare acreditat
	Acoperă art. 4.4–4.14 din SR 13600:2025. Fără raport = ofertă respinsă automat.

	2.
	Declarație de conformitate SR 13600:2025
	Emisă de producător, cu semnătură și ștampilă.

	3.
	Certificat ISO 9001 în domeniu
	Valabil la data depunerii ofertei.

	4.
	Fișă tehnică cu schițe și dimensiuni ale produsului
	Cu toate dimensiunile conforme art. 4.1.1 SR 13600:2025.

	5.
	Certificat de garanție
	Minimum 6 ani de la data fabricației (art. 7 SR 13600:2025).



	VII.  CONDIȚII DE LIVRARE



	Termen de livrare:
	Maximum ___nr. zile___ zile lucrătoare de la comanda fermă (max. 30)

	Modalitate livrare:
	Livrare eșalonată

	Loc de livrare:
	Sediul autorității contractante: ___adresa___

	Transport:
	Inclus în prețul ofertat, în sarcina furnizorului

	Ambalare:
	Ambalare in cutii cu delimitare individuala 

	Durata contractului:
	___nr. luni___ luni de la semnarea contractului



	VIII.  VERIFICARE LA RECEPȚIE



Autoritatea contractantă va verifica la recepție, prin eșantionare, respectarea tuturor cerințelor. Recepția se respinge dacă oricare din condițiile de mai jos nu este îndeplinită:
	✔
	Fondul este galben retroreflectorizant, uniform, 

	✔
	Dimensiunile sunt în toleranța ±2,4 mm față de tipul comandat (verificate cu instrumente de măsurat)

	✔
	Literele și cifrele sunt în relief prin ambutisare — NU imprimate plat

	✔
	Pe verso apare: marca producătorului + SR 13600:2025 + luna/an fabricație

	✔
	Simbolul "Harta României cu RO" 

	✔
	Simbolul "Dungi vălurite" 

	✔
	Raportul de testare a materialelor



	IX.  CRITERII DE ATRIBUIRE



	Criteriu de atribuire:
	Cel mai bun raport calitate-preț

	Condiție eliminatorie:
	Nerespectarea oricărei cerințe tehnice minime din Cap. IV atrage respingerea automată a ofertei.

	Respingere fără raport:
	Ofertele care nu prezintă Raportul de Testare (pct. VI.1) sunt respinse fără a mai fi evaluate tehnic.



	X.  CLAUZE FINALE


· Eventualele plăcuțe neconforme descoperite după recepție vor fi înlocuite în maximum 10 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

	XI.  SEMNĂTURI



	Autoritate contractantă
Primar: ____________________
Semnătura: ____________________
Data: _______________
	Responsabil achiziții
Nume: ____________________
Semnătura: ____________________
Data: _______________
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