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Caiet de Sarcini
Privind
Achiziția de plăcuțe de înregistrare cu fond retroreflectorizant pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

     Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante.





AUTORITATEA CONTRACTANTĂ :
ADRESA :
TELEFON :
E-mail :

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
- Adoptarea Ordinului M.A.I. nr. 181/2024 și intrarea în vigoare la data de 15 noiembrie 2024 au impus autorităților locale aplicarea unitară a prevederilor legale referitoare la înmatricularea, înregistrarea și eliberarea autorizațiilor de circulație. Acest cadru legislativ a introdus noi cerințe referitoare la eliberarea plăcuțelor de înregistrare pentru vehicule care nu se înmatriculează, precum și la standardele tehnice obligatorii pentru fabricarea acestora. Necesitatea alinierii la noile reglementări a determinat inițierea achiziției publice.
Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
   Prin achiziționarea acestor produse, autoritatea contractantă urmărește:
- asigurarea conformității cu standardul SR 13600/2025 ;
- emiterea de plăcuțe de înregistrare securizate, cu elemente antifraudă ;
- îmbunătățirea eficienței operaționale a procesului de înregistrare ;
- respectarea obligațiilor legale și creșterea gradului de încredere în serviciile publice.
Autoritatea contractantă activează în cadrul administrației publice locale și este responsabilă de gestionarea evidenței vehiculelor care nu se inmatriculează, conform reglementărilor naționale.

I. PRODUSE SOLICITATE

1. PLĂCUȚE DE ÎNREGISTRARE  TIP A
Date generale
· Denumirea achiziției: Plăcuțe de înregistrare  - Tip A 
· Dimensiune (520×110 )mm ±2,4mm – fond galben retroreflectorizant cu simblori de securitate și autenticitate.
· CPV corespunzător: 44423450-0 – Plăcuțe de înregistrare
· Support rigid – tablă de aluminiu cu grosimea de 1mm conform SR EN 573-3 (SR 13699 :2025, art. 4.2.1) cu bordură realizată prin ambutisare
· Culoare – galbenă strat retroreflectorizant (SR 13600 :2025, art. 4.2.2.)
· Incorporarea structurală a simbolurilor de securitate – simblolul de autenticitate - harta României cu inscriptia RO și simbolul de securitate – dungi vălurite amplasate conform SR 13600 :2025 și vizibile din unghiuri stricte de observare.
· Bordura, literele și cifrele se execută prin ambutisare.
· Imprimarea se face cu ribon negru.
· Cantitate estimată: _____________ 
· Inscripționarea plăcuțelor se va realiza cu numere formate din 5 cifre, 
Cuprinse în intervalul de la numărul __________ la numărul _________
· Durata contractului: 3 luni de la semnare cu livrare eșalonată sau livrare unică
· Rezistență la condiții extreme:
· Temperatură: –25°C…+55°C.
· Impact mecanic, apă, ceață salină, combustibili lichizi, detergenți.
· Durată de viață: Minim 6 ani.
· Garanție: 6 ani pentru material și execuție.
· Certificări obligatorii:
· Declarație de conformitate SR 13600:2025.
· Certificat ISO 9001 

2. PLĂCUȚE DE ÎNREGISTRARE  TIP B
Date generale
· Denumirea achiziției: Plăcuțe de înregistrare  - Tip B 
· Dimensiune (340×200 )mm ±2,4mm – fond galben retroreflectorizant cu simblori de securitate și autenticitate.
· CPV corespunzător: 44423450-0 – Plăcuțe de înregistrare
· Support rigid – tablă de aluminiu cu grosimea de 1mm conform SR EN 573-3 (SR 13699 :2025, art. 4.2.1) cu bordură realizată prin ambutisare
· Culoare – galbenă strat retroreflectorizant (SR 13600 :2025, art. 4.2.2.)
· Incorporarea structurală a simbolurilor de securitate – simblolul de autenticitate - harta României cu inscriptia RO și simbolul de securitate – dungi vălurite amplasate conform SR 13600 :2025 și vizibile din unghiuri stricte de observare.
· Bordura, literele și cifrele se execută prin ambutisare.
· Imprimarea se face cu ribon negru.
· Cantitate estimată: _____________ 
· Inscripționarea plăcuțelor se va realiza cu numere formate din 5 cifre, 
Cuprinse în intervalul de la numărul __________ la numărul _________
· Durata contractului: 3 luni de la semnare cu livrare eșalonată sau livrare unică
· Rezistență la condiții extreme:
· Temperatură: –25°C…+55°C.
· Impact mecanic, apă, ceață salină, combustibili lichizi, detergenți.
· Durată de viață: Minim 6 ani.
· Garanție: 6 ani pentru material și execuție.
· Certificări obligatorii:
· Declarație de conformitate SR 13600:2025.
· Certificat ISO 9001 

3. PLĂCUȚE DE ÎNREGISTRARE  TIP C
Date generale
· Denumirea achiziției: Plăcuțe de înregistrare  - Tip C 
· Dimensiune (240×130 )mm ±2,4mm – fond galben retroreflectorizant cu simblori de securitate și autenticitate.
· CPV corespunzător: 44423450-0 – Plăcuțe de înregistrare
· Support rigid – tablă de aluminiu cu grosimea de 1mm conform SR EN 573-3 (SR 13699 :2025, art. 4.2.1) cu bordură realizată prin ambutisare
· Culoare – galbenă strat retroreflectorizant (SR 13600 :2025, art. 4.2.2.)
· Incorporarea structurală a simbolurilor de securitate – simblolul de autenticitate - harta României cu inscriptia RO și simbolul de securitate – dungi vălurite amplasate conform SR 13600 :2025 și vizibile din unghiuri stricte de observare.
· Bordura, literele și cifrele se execută prin ambutisare.
· Imprimarea se face cu ribon negru.
· Cantitate estimată: _____________ 
· Inscripționarea plăcuțelor se va realiza cu numere formate din 5 cifre, 
Cuprinse în intervalul de la numărul __________ la numărul _________
· Durata contractului: 3 luni de la semnare cu livrare eșalonată sau livrare unică
· Rezistență la condiții extreme:
· Temperatură: –25°C…+55°C.
· Impact mecanic, apă, ceață salină, combustibili lichizi, detergenți.
· Durată de viață: Minim 6 ani.
· Garanție: 6 ani pentru material și execuție.
· Certificări obligatorii:
· Declarație de conformitate SR 13600:2025.
· Certificat ISO 9001 

4. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE  

Date generale
· Denumirea achiziției: Certificat de înregistrare  
· Dimensiune (144×116 )mm– fond albastru deschis
· CPV corespunzător: 22450000-9 – Certificat de înregistrare
· Support hârtie cu elemente grafice anticopiere – grosime 100g/mp
· Elementele pe care le conține certificatul de înregistrare pentru vehicule care nu se supun înmatriculării sunt cele prevăzute în Ordinul nr. 1454/2006 din 25 septembrie 2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înregistrare.
· Cantitate estimată: _____________ 
· Durata contractului: 3 luni de la semnare cu livrare eșalonată sau livrare unică

· Recomandare – protejarea Certificatului de înregistrare cu husă din PVC transparent





II. Obiectul achiziției

Obiectul achiziției constă în:
1. PLĂCUȚE DE ÎNREGISTRARE  TIP A _____________buc.
Numerotare de la ______________ până la________________
 Plăcuțe simple (una/număr)   sau     Plăcuțe duble (două/număr)
2. PLĂCUȚE DE ÎNREGISTRARE  TIP B _____________buc.
Numerotare de la ______________ până la________________
 Plăcuțe simple (una/număr)   sau     Plăcuțe duble (două/număr)
3. PLĂCUȚE DE ÎNREGISTRARE  TIP C _____________buc.
Numerotare de la ______________ până la________________
 Plăcuțe simple (una/număr)   sau     Plăcuțe duble (două/număr)
4. Certificate de înregistrare _____________buc.
5. Huse certificate de înregistrare  ______________buc.
6. REGISTRU EVIDENȚĂ ÎNREGISTRARE VEHICULE NESUPUSE ÎNMATRICULĂRII



III. Certificări obligatorii:

1. Declarație de conformitate SR 13600:2025 însoțită de RAPORT DE VERIFICARE emis de o unitate acreditată.
2. Certificat ISO 9001 


IV. Cerințe privind livrarea

· Ambalare: fiecare placă protejată individual.
· Termen de livrare: max. 30 de zile lucrătoarede la comanda fermă.
· Loc de livrare: sediul autorității contractante.
· Costul transportului: inclus în preț.


V.  Modalitatea de evaluare a ofertelor
· Criteriu de atribuire: „Prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării tuturor cerințelor tehnice minime.
· Documente solicitate:
· Fișă tehnică cu schițe și desene a produsului.
· Declarație de conformitate SR 13600:2025.
· Certificat de garanție.


VI.  Clauze suplimentare recomandate
· Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge ofertele care nu includ elementele de securitate și autentificare prevăzute de standardul în vigoare.
· Orice ofertant trebuie să demonstreze capacitatea de a livra plăcuțe conform SR 13600:2025.


VII.  Anexe recomandate

· Model de Declarație de conformitate.
· Certificat de garanție
· Schițe și desene cu măsuri și specificații ale produsului.
· Extras din standard/Ordin 181/2024 (secțiuni relevante).
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